楽々スペクトル参照機能
この機能は、複数(特に多数）のスペクトルを素早く、あるいはのんびりと眺めたり、比べたり、検討する為のものです。この為、多少癖のある作りになっている点をお許しください。
ただ、メニューを利用する、元からの方法もありますので、使い分けていただければと思います。
使い方
スペクトルを表示する　　　
主画面上で、Browse Spectrumボタンを左クリックしてください。スペクトル参照画面が出て、どのスペクトルを読み込むか指定できます。

ラジオボタンにより、Ｒｅｆ１，２，３、ＢＫＧ（バックグラウンド）、そして現行データのいずれかを選択することが出来ます。
「表示」ボタンにより、選択されているスペクトルの表示と非表示が切り替えられます。もちろん、主画面のＲｅｆ１，２，３、ＢＫＧボタンの左クリックでも表示と非表示の切り替えが出来ます。
インデックス欄に数字を入れたり、矢印キーを使ったり、また、マウスホイールをを回して、表示ファイルの指定が出来ます。
隣のスライダーで、素早くおおまかな表示スペクトルの変更が出来ます。
「繰り返し」をチェックすると、リストの終わりで、反対側に飛んで表示を繰り返します。
「生データ｣をチェックすると、ヒストグラムファイルから読み込んだスペクトルデータを、一切変更せずに表示します。これは、特にバックグランドや現行データに読み込む時に重要です。
ただし、現在のテレミノＭＣＡの設定と違う状態で記録されたデータを生で読み込むと、スペクトルが画面から大きくはみ出たり、とても低く表示されたり、エネルギー補正が狂っていたり、直線性が悪い、などなどの問題が起こる場合があります。
表示が上下にはみ出る場合は、主画面のＭａｘボタンで、表示の縦方向の変換を手動指定することで、回避できる場合もあります。
「生データ」のチェックが外れていると、ヒストグラムファイルに記録された、エネルギーデータを利用して、エネルギー補正などが再現され、現在選択されているイコライザーなどの設定に従って変換されたデータが表示されます。(従来のテレミノＭＣＡの方式）
「フォルダ」ボタンでフォルダーを選んで下さい。フォルダー欄にコピペなど、フォルダー名を入れることも出来ます。
「ファイル」ボタンでもフォルダー及びファイルの指定が出来ます。ファイルボタンを使った場合、複数ファイルの指定や、ファイルタイプの選択も出来ます。

二つの青い三角と赤い四角のボタンを使って、スペクトルのアニメーション再生を行えます。また、隣のスライダーで、再生速度を変更できます。最生速度がゼロの場合、再生と逆再生ボタンで、次のスペクトル、前のスペクトルの表示をします。
「繰り返し」がチェックされていると、何度でも、繰り返し再生されます。
また、再生中でも、どこにデータを読み込むか、現行データについてバックグラウンド差分表示するか、生データの読み込みを行うか、そして、「繰り返し｣の設定の変更をする事が出来ます。

「更新」ボタンを押すと、現在の設定でスペクトルを（再度）読み込みます。
「ＸＹセット」ボタンを押すと、後述する縦軸横軸の倍率の設定で、スペクトルデータを変更します。逆に言うと、このボタンを押さないと、縦横の倍率の変化は、表示にのみ反映され、データ自体は変更されません。
「逆コピー」ボタンを押すと、Ｒｅｆ１，２，３，ＢＫＧなど、ラジオボタンで選択されているスペクトルを現行スペクトルにコピーします。

「オプション」ボタンを押すと、以下の更に詳細な操作が出来ます。

Ｘ（横軸）、Ｙ（縦軸）の倍率が変更できます。既に述べたように、この変化は、スペクトルの表示が変わるだけで、データは変わりません。
縦横共に、ラジオボタンで、半分や倍などの良く使いそうな倍率の操作が出来、スライダーで大まかな操作、そして、数値を入れることで（あるいは、数値入力欄でマウスホイールを回したり、上下のカーソルキーを使うことで）微調整が出来ます。
Ｘ（横軸）は、更に０ＫｅＶ位置のオフセット（下駄）の調整も出来ます。
その横の「エネルギー補正」にチェックを入れると、「生データ」モードの時でも、ファイルに含まれるエネルギーデータを使用して、スペクトルを読み込みます。
チェックが入ってなければ、単純に、最初のチャンネルから順番にデータが読み込まれます。
ファイル形式の欄では、テレミノ形式とＳＰＥ形式のどれを読み込むか指定できます。将来、他の形式も追加される予定です。
表示法の欄で、通常の表示、読み込むスペクトルをどんどん加算したその総計の表示、読み込む前と後のスペクトルの差の表示、「対象設定」ボタンで指定したファイルとの和を表示する「加算」と差を表示する「減算」の選択が出来ます。
また、「通常表示」以外の選択の時に、生成されたスペクトルをファイルに記録する為のボタンもあり、読み込んで新しいスペクトルが生成される度に自動的に記録するボタンと、手動で記録するボタンがあります。
これらの記録用ボタンを使用する場合、ファイルは、指定されているフォルダーの下に「output]という名前のサブフォルダーが作られ、そこに現在の表示法を示す文字列を加えたファイル名で、保存されます。
-----------------------------
この実験版の機能は、まだ開発途上でテスト中ですので、ご注意ください。
Ｗｅｂページで最新版をダウンロードできますので、ご利用ください。
http://pico.dreamhosters.com/ThereminoMca.html

バグの報告、ご質問やご要望等は、以下のメールアドレスまでご連絡お願い致します。
	nkom@rocketmail.com